经开区第十六批强制性清洁生产审核企业信息公示填报

根据《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号，2016）第八条、第十一条相关规定，实施强制性清洁生产审核的企业应当依据企业“双超”、“高能耗”、“双有”的实际情况，在当地媒体、企业官网或其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。

由于本次经开区第十六批强审企业都属于“双有”企业，故按照相应的公布信息要求设计表格，现请各相关企业按照下表内容据实填报，并及时公布，详见表1。

**表1 强制性清洁生产审核企业信息公开表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、企业基本信息** | | | | | |
| 企业名称 | 常州市武进晨光金属涂料有限公司 | | | | |
| 法人代表 | 岳晓峰 | | | | |
| 企业所在地址 | 常州市经济开发区横山桥镇蓉湖路54号 | | | | |
| **二、使用有毒有害原料名称、用途、数量（可增加行数）** | | | | | |
| 原料名称 | 用途 | | | | 数量（t/a） |
| 树脂 | 涂料生产 | | | | 6050 |
| 颜料 | 涂料生产 | | | | 2200 |
| 助剂 | 涂料生产 | | | | 770 |
| 溶剂 | 涂料生产 | | | | 1650 |
| 填料 | 涂料生产 | | | | 330 |
| **三、排放有毒有害物质的名称、浓度、数量（可增加行数）** | | | | | |
| 物质名称 | 排放浓度（mg/m3） | | | | 排放量（t/a） |
| 二甲苯 | 12.8 | | | | 0.48 |
| VOCs | 26 | | | | 0.94 |
| 颗粒物 | 1.0 | | | | 0.074 |
| **四、危险废物的产生和处置情况（可增加行数）** | | | | | |
| 名称 | 来源 | 危废类别代码 | 实际产量（t/a） | 储存量（t） | 处置方式 |
| 收尘 | 废气处理 | 900-299-12 | 0.8 | 0.15 | 委外处置 |
| 废漆渣 | 检验 | 264-011-12 | 7 | 2 | 委外处置 |
| 废手套抹布 | 生产加工、设备清理 | 900-041-49 | 5 | 1 | 委外处置 |
| 废过滤袋过滤网 | 过滤 | 900-041-49 | 1 | 0.1 | 委外处置 |
| 废包装袋 | 颜料、填料粉包装 | 900-041-49 | 8 | 0.5 | 委外处置 |
| 水性、油性废液 | 清洗 | 264-011-12 | 20 | 4 | 委外处置 |
| 再生利用桶 | 树脂包装 | 900-041-49 | 9000只 | 400只 | 委外处置 |
| 废包装桶 | 助剂、溶剂等包装 | 900-041-49 | 7 | 2 | 委外处置 |
| 废活性炭 | 废气装置 | 900-041-49 | 5 | 2 | 委外处置 |
| **五、依法落实环境风险防控措施情况** | | | | | |
| 企业已编制环境风险应急预案和环境风险评估报告，并定期修订。每年对员工进行环境保护教育培训，组织员工进行环境风险应急预案演练。企业已上一套UV光氧+活性炭有机废气处置装置和布袋式除尘器，设有500M3的事故应急池。每年委托第三方机构对公司进行环境检测，企业安环部每月组织对全公司进行环境隐患排查，对排查出的问题及时整改闭环。 | | | | | |